Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования

\_\_Бунбуйского муниципального образования, утвержденные решением Думы

\_Бунбуйского муниципального образования от 30.12.2015 №\_94\_

Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Бунбуйского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бунбуйского муниципального образования от 30.12.2015 №\_94\_ (далее - МНГП), следующие изменения:

1. Том I «Основная часть», частьII «Основная часть», раздел 2.2 «Расчетные

показатели в области автомобильных дорог местного значения»дополнить следующими пунктами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов****объектов****местного****значения** | **Расчетные****показатели****минимально****допустимого****уровня****обеспеченности****объектами** | **Расчетные****показатели****максимально****допустимого****уровня****территориальной****доступности****объектов** | **Область применения** |
| 4 | **Велосипедная дорожка** - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения. | Уровень обеспеченности велосипедными дорожками не установлен Региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 г. № 712-пп, предлагается установить справочный показатель, исходя из численности населенных пунктов, в соответствии с таблицей 1.1., который будет действовать до момента установления в Региональных нормативах градостроительного проектирования. | Не нормируется | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения. При подготовке проектной документации применительно к объектам транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог федерального, регионального, местного значения. |
| 5 | Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническимисредствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой. |
|  | **Правила применения**Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами сельских населенных пунктов в зависимости от статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки и проектируется вдоль автомобильных дорог общего пользования:- на подходах к населенным пунктам;- к местам отдыха;- на туристических маршрутах; - к местам приложения труда.Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения. Допустимо обустройство велопешеходных дорожек.Размещение велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, документацией по планировке территории и согласовываться с местными органами управления. |

 Таблица 1.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численность населения по населенным пунктам, чел. | Минимальная протяженность велодорожек, км | Целевое назначение |
| 500-1000 | 1 | Дляспортивно-оздоровительных поездок. Для поездок на работу. |
| 1000-2000 | 2 |
| 2000-5000 | 4 |

Основные геометрические параметры велосипедной дорожки.

| **№** | **Нормируемый параметр** | **Минимальные значения** |
| --- | --- | --- |
| **при новом строительстве** | **в стесненных условиях** |
| **1.** | Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| **2.** | Ширина проезжей части для движения, м, не менее:однополосного одностороннегодвухполосного одностороннегодвухполосного со встречным движением | 1,0-1,51,75-2,52,50-3,6 | 0,75-1,01,502,00 |
| **3.** | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, мШирина велопешеходной дорожки, мШирина полосы для велосипедистов, м | 1,5-6,01,5-3,01,20 | 1,5-3,251,5-2,00,90 |
| **4.** | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| **5.** | Наименьший радиус кривых в плане, м:при отсутствии виражапри устройстве виража | 30-5020 | 1510 |

1. Том I «Основная часть», частьII «Основная часть», раздел3 «Исходная

информация» подраздел «Нормативно-правовая база»дополнить следующими пунктами:

- Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 года№ 1034/пр.;

 - Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 года№ 1206-ст.

 3. Том II «Материалы по обоснованию», часть 1 «Материалы по обоснованию», раздела 1 «Обоснование видов объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели» таблицу «Перечень объектов местного значения» дополнить следующими пунктами:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| Велосипедная дорожка | Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». |
| Полоса для велосипедистов |

1. Том II «Материалы по обоснованию», часть 1 «Материалы по обоснованию», раздела 2«Обоснование расчетных показателей» таблицу 2.2«Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения» дополнить следующими пунктами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| 4 | Велосипедная дорожка | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения. | Не нормируется |
| Полоса для велосипедистов |
|  | Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. ( до 150 авт./час), согласно требованиям ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.2015 г**Обоснование применения**.Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Бунбуйского муниципального образования на 2018-2028 годы, утвержденная Решением Думы от 26.04.2018 № 28 |